{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":10,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[30,0,30,1],[79,1,79,7]]}
["菏泽牡丹机场公安分局智能化安防管控系统采购与安装项目 （视频会议系统设备清单）"]
["指挥中心扩声系统"]
["序号","设备名称","技术参数","数量","单位","品牌","型号","单价","总价","备注"]
[1,"调音台","功能特点：\n1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。\n2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。\n3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。\n4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。\n5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。\n6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。\n7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。\n8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。\n9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。\n10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。\n11.支持7段图示均衡推子调节。\n\n技术参数：\n1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）\n2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口\n3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入\n4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出\n5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入\n6.USB接口：外接U盘播放音乐\n7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果\n8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放\n9.幻象电源：+48V带开关\n10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB\n11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted\n12.灵敏度：+21dB~-30dB\n13.信噪比：<-100dBr A-weighted\n14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz\n15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz\n16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小\n17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz\n18.额定功率：30W\n19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm\n20.重量：6.7Kg",1,"台","itc","TS-14PFX-4",null,null,"14路带效果4编组带MP3调音台"]
[2,"音频处理器","产品描述：\n是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。\n\n功能特点：\n1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 \n2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。\n3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。\n4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。\n5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。\n6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。\n7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。\n8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。\n9.支持断电自动保护记忆功能。\n10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。\n11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。\n12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。\n13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。\n技术参数\n1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除\n2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器\n3.采样率：48K\n4.幻像供电：DC 48V\n5.频率响应：20Hz-20KHz\n6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu\n7.数/模动态范围(A-计权)：120dB\n8.模/数动态范围(A-计权)：120dB\n9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ\n10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω\n11.通道隔离度：1kHz，100dB\n12.输入共模抑制：60Hz，80dB\n13.最大输出电平：+24dBu，平衡\n14.最大输入电平：+24dBu，平衡\n15.工作温度：0℃-40℃\n16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz\n17.电源功耗：<40W\n18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm)",1,"台","itc","TS-P440"]
[3,"抑制器","功能特点\n1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。\n2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。\n3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。\n4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。\n5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。\n6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。\n7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。\n8.单机可存储30组用户程序。\n技术参数\n1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)\n2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)\n3.输入阻抗：平衡：20KΩ\n4.输出阻抗：平衡：100Ω\n5.共模拟制比：>70dB(1KHz)\n6.输入范围：≤+20dBu\n7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)\n8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu\n9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz\n10.通道分离度：>80dB(1KHz)\n11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波\n12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB\n13.滤波器：独立24个每通道\n14.最小带宽：1/27th Octave\n15.最大带宽：1/14th Octave\n16.频率分辨率：0.5Hz\n17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S\n18.FFT长度：2048\n19.传声增益：6—10dB\n20.系统增益：0dB\n21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms\n22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms\n23.噪声门：-120dB~-40dB.A26\n24.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平\n25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；\n26.电源 AC 110V-220V，50Hz/60Hz\n27.功耗：<20W\n28.机箱适配器高度：1U\n29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm\n30.净重：2.3kg\n31.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm\n32.毛重：4.3Kg",1,"台","itc","TS-224"]
[4,"专业功放","功能特点\n1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。\n2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。\n3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 \n4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。\n5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。\n6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 \n7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。\n8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 \n9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。\n10.输入座接地脚接地和悬浮控制。\n技术参数\n1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W\n2.连接座：XLR 、TRS接口\n3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB\n4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V\n5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡\n6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB\n7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％\n8.信噪比 (A计权)：≥95dB\n9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms\n10.分离度 (@1KHz)：≥80dB\n11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护\n12.指示灯：电源 、保护、失真\n13.冷却方式：风扇冷却\n14.供电：~ 220V； 50Hz\n15.最大功耗：2200W\n16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm\n17.重量：15.8Kg",2,"台","itc","TS-500PI"]
[5,"专业音箱","适用范围\n适用于各种中小型会议室的主扩声，及宴会厅，多功能厅等补声使用。\n\n产品描述\n1.采用12只3寸意大利进口全频单元；\n2.线性外型，箱体采用12mm夹板制作，耐磨喷漆处理；\n3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原；\n4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。\n\n技术参数\n1.阻抗：8Ω\n2.频响：80Hz-20KHz\n3.额定功率：300W\n4.峰值功率：1200W\n5.灵敏度：97dB/W/M\n6.最大声压级（额定/峰值）：122dB/128dB\n7.扬声器单元：3\"全频×12\n8.尺寸：高1040×宽123×深145 mm\n9.重量：12Kg",4,"只","itc","TS-1203B",null,null,"300W线性全频音箱"]
[6,"支架","固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm\n箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm\n重量：0.93Kg\n",4,"只","itc","TS-02A"]
[7,"会议系统主机","产品介绍：\n采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。广泛应用圆桌会议室、方桌会议室、多功能厅、宴会厅、报告厅等场所。\n\n功能特点:\n1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。\n2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。\n3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。\n4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。\n5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。\n6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。\n7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。\n8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。\n9.具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。\n10.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。\n11.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。\n12.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。\n13.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。\n14.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。\n15.支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示。\n16.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格。\n17.支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。\n18.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者。\n19.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。\n20.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能。\n21.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。\n\n技术参数：\n1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台\n2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH\n3.频率响应：20Hz~20KHz\n4.信噪比：>85dB(A)\n5.动态范围：>80dB\n6.总谐波失真：<0.05%\n7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch\n8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡\n9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡\n10.输出负载：>1KΩ\n11.RJ45网口：连接电脑\n12.USB接口：录音/播放\n13.功放输出：2×25W/4Ω\n14.静态功耗：30W\n15.输出功耗：320W\n16.连接方式：专用电缆（6芯）\n17.接头可靠性：可靠\n18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准\n19.工作温度：-10℃~+60℃\n20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏\n22.颜色：黑色\n23.重量：约3Kg\n24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm\n25.安装方式：19英寸标准机柜",1,"台","itc","TS-W100"]
[8,"会议主席单元","产品特点：\n1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。\n2.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。\n3.具有3.5mm出插座，可做录音及连接耳机用。\n4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。\n5.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 \n6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。\n7.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。\n8.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。\n\n技术参数：\n1.麦克风类型：心型指向性驻极体\n2.频率响应：80Hz-16KHz\n3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ\n4.灵敏度：-46dBV/Pa\n5.最大SPL：125dB（THD>3%）\n6.信噪比：>80dB(A)\n7.THD：<0.1%\n8.功耗：3W\n9.耳机负载：16-32Ω\n10.耳机音量最大：40mW\n11.耳机接口：3.5mm插口\n12.遵循规范：IEC60914\n13.连接头：自带1.8米航空6芯\n14.供电方式：主机供电\n15.颜色：黑色\n16.签到功能：触摸按键签到\n17.重量：0.86Kg\n18.咪杆高度：409mm\n19.尺寸（L×W×H）：178×114×58mm\n20.安装方式：桌面式",1,"台","itc","TS-0202",null,null,"有线，数字会议主席单元，长短咪杆可选"]
[9,"会议代表单元","产品特点：\n1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。\n2.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。\n3.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。\n4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。\n5.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 \n6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。\n7.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。\n8.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。\n\n技术参数：\n1.麦克风类型：心型指向性驻极体\n2.频率响应：80Hz-16KHz\n3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ\n4.灵敏度：-46dBV/Pa\n5.最大SPL：125dB（THD>3%）\n6.信噪比：>80dB(A)\n7.THD：<0.1%\n8.功耗：3W\n9.耳机负载：16-32Ω\n10.耳机音量最大：40mW\n11.耳机接口：3.5mm插口\n12.遵循规范：IEC60914\n13.连接头：自带1.8米航空6芯\n14.供电方式：主机供电\n15.颜色：黑色\n16.签到功能：触摸按键签到\n17.重量：0.86Kg\n18.咪杆高度：409mm\n19.尺寸（L×W×H）：178×114×58mm\n20.安装方式：桌面式",9,"台","itc","TS-0202A",null,null,"有线，数字会议代表单元，长短咪杆可选"]
[10,"一拖四无线话筒","产品特点\n1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。\n2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。\n3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率\n4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。\n5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。\n6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。\n7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。\n8. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。\n\n技术参数\n系统指标\n1.频率范围  ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz  \n2.频道数目：500个\n3.频道间隔：50MHZ\n4.载波稳定度：±0.005%以内\n5.动态范围：100dB\n6.最大频偏：±45KHZ\n7.音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)\n8.信噪比：>105dB\n9.灵敏度l：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical\n10.总谐波失真：≤0.5%\n11.最大输出强度：+10 dBV\n12.有效使用距离：空旷50米\n麦克风指标\n1.天线程式：内置螺旋天线\n2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW\n3.离散抑制：-60dB\n4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池\n5.使用时间：30mW时大于10个小时\n6.重量：0.34Kg（手持）、0.85Kg（鹅颈麦），不含电池重量\n7.手持：长268mm×直径 35mm、鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm\n接收器指标\n1.功能显示方式：LCD显示屏\n2.天线接口：BNC/50欧姆\n3.音频输出水平：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω；负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）\n4.音频输出阻抗：平衡200Ω；2路合并非平衡600Ω\n5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频\n6.电源 ：DC12V---3A \n7.工作温度：-10℃~+40℃\n8.尺寸(WxDxH)：420mm×180mm×88mm\n9.重量：3．4Kg 不含天线和开关电源",2,"套","itc","TS-358H",null,null,"一拖四数字无线会议麦克风（六桌面两手持）"]
[11,"天线分配器","产品特点\n1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。\n2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。\n技术参数\n1.频带范围：640~960MHz\n2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心)\n3.输出/入阻抗：50Ω\n4.频宽：320MHz\n5.电源供应：DC 12-18V/3A\n6.尺寸(WxHxD)：482x44x190 mm\n7.重量（kg）：1.55kg",3,"套","itc","T-522A"]
[12,"话筒天线","产品概述\n极化天线适用于会议室、报告厅等场所，支持吸顶，壁挂和垂直安装方式。\n\n功能特点\n1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。\n2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。\n3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。\n4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。\n5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。\n\n技术参数\n1.频率范围：550MHz～850MHz\n2.极化方式：45°\n3.增益：8dBi\n4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5°\n5.前后比：≥23dB\n6.输入阻抗：50Ω\n7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0\n8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º\n9.上第一副瓣抑制：15dB\n10.最大功率：50W\n11.雷电保护：直流接地DC \n12.接头类型：BNC\n13.电缆长度：0.3米\n14.天线尺寸：284×284×80mm\n15.天线重量：1.24Kg\n16.天线罩材料：ABS\n17.天线罩颜色：白色\n18.工作温度：-40°c～60°c\n19.极限风速：60m/s\n20.抱杆直径：￠35～￠50mm",1,"套","itc","T-522S"]
[13,"连接线","20米延长线（一公一母）",3,"条","itc","TS-20D"]
[14,"插座","1、采用铝合金材料，独特的外观设计。\n2、防锈处理。\n3、美观实用。\n4、一进三出。\n5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。\n6、开孔尺寸：102*102*80mm",3,"只","itc","TS-6C"]
[15,"多媒体插座","网络 电源等插座",9,"套"]
[16,"变压器","产品介绍：\n1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。\n2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”",1,"只","itc","T-97060"]
[17,"机柜","32U加厚机柜，600*800*1610mm\n8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2\"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1",1,"套"]
["赠送",null,"音频连接线",8,"条","itc","T-G1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",1,"条","itc","T-P3"]
["赠送",null,"音频连接线",2,"条","itc","T-F1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",1,"条","itc","T-B1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",2,"条","itc","T-D1.8"]
[18,"辅材","音频线、电源线、视频线、水晶头等。",1,"批"]
["指挥中心控制室"]
["序号","设备名称","技术参数","数量","单位","品牌","型号"]
[1,"壁挂电视","控制室同步显示指挥中心的视音频：高清电视，55寸",2,"台"]
[2,"有源音箱","控制室\n1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。\n2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。\n3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。\n4.具有输出过载、过压、短路保护。\n5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。",2,"台","itc","T-260H"]
["视频会议室会商系统"]
["序号","设备名称","技术参数","数量","单位","品牌","型号",null,null,"备注"]
[1,"无纸化系统服务器","产品概述：\n无纸化系统服务器搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。\n\n产品特点：\n1.采用2U上架式，采用优质的1.0mm镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计，4个双滚珠高速风扇。\n2.支持热插拔，最多支持8硬盘，支持RAID 0, 1, 5, 10。\n3.专用远程端口，支持远程管理。\n4.网络接口丰富：2个千兆网口、1个万兆光口，支持多模。\n5.采用E5系列处理器，性能强大。\n\n技术参数：\n1.CPU：Intel至强E5-2620v3（六核/十二线程/CPU主频2.4GHz）（因产品不断升级，性能会不断优化）\n2.内存：ECC DDR4 16G\n3.硬盘：4TB希捷企业级硬盘\n4.磁盘阵列：支持RAID 0、1、5、10\n5.箱盘位数：8个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便\n6.网络接口：1个万兆光口，2个千兆网口，1个远程端口\n7.视频输出：1个VGA接口\n8.其他：1个串口，6个USB接口（前置2个，后置4个）\n9.操作系统：预装Windows Server 2008 R2（出厂未激活）\n10.电压输入：100-230V, 50/60Hz\n11.尺寸（L×W×H）mm：550×440×88\n12.工作温度：-10℃~60℃\n13.相对湿度：5%-90%，非凝结\n14.重量：4.0kg",1,"台","itc","TS-8300B"]
[2,"智能无纸化会议管理服务器软件","产品概述：\n    智能无纸化会议主机服务软件，主要实现会议的配置管理功能；系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。\n\n产品特点：\n1.运行Windows Server 2008 R2操作系统，系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。\n2.采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、结束会议，以及查看会议详情）。\n3.支持不同权限管理模式，用户角色包含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。\n4.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理；会议室可添加不同终端，可对终端进行单个或多个同时升降控制/开关机控制，并可关联话筒单元。\n5.支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器，流媒体服务器。\n6.支持与中控系统对接，实现中控系统控制无纸化系统终端统一或分组开关机，控制升降器统一或分组升降。\n7.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持用户组织架构功能，创建会议添加参会人员时可以通过用户组织架构来筛选。\n8.支持创建（及修改、删除、查看）多场会议，对不同会议添加不同的用户并设定不同的角色（主持、秘书、普通参会者），可以对会议进行开启、结束等操作。\n9.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。\n10.支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。\n11.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。\n12.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。\n13.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位人员列表增加根据议题人员进行筛选。\n14.支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。\n15.支持创建（及修改、删除、查看）多个会议标语，会议中可以任意切换会议标语，方便召开不同主题会议。\n16.支持创建（及修改、删除、查看）会议议程，可上传word、ppt、pdf、图片格式的议程文件，或网页自定义编辑会议议程。\n17.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。\n18.支持接收保存终端U盘上传的文件，自动分发给参会人员。\n19.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。\n20.支持视频点播直播服务，可以网页预览，也可终端点播，可对上传的视频进行快速转码和强制转码。支持添加rtmp/rtsp格式直播流,用户可在终端选择观看。\n21.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。\n22.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。\n23.支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。\n24.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。\n25.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。\n26.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、指纹签到、人脸签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。（需相应型号的硬件支持）\n27.支持会议后勤服务功能，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可通过APP用手机或平板处理会议服务需求，APP支持声音提醒。\n28.支持会议交流，可以单个或多个参会人员进行会议交流，并支持下发会议通知。\n29.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。\n30.支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。\n31.系统支持侯会信息发布显示，议题开始前提示功能（带语音播报提醒功能）。\n32.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。\n33.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。\n34.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。\n35.系统支持门口信息信息屏显示会议信息，可实时了解对应会议室使用动态、会议安排，当前会议人员信息及坐席引导等。（需相应型号的硬件支持）",1,"套","itc","V2.0"]
[3,"会议系统主机（内嵌软件）","产品介绍：\n采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。广泛应用圆桌会议室、方桌会议室、多功能厅、宴会厅、报告厅等场所。\n\n功能特点:\n1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。\n2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。\n3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。\n4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。\n5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。\n6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。\n7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。\n8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。\n9.具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。\n10.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。\n11.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。\n12.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。\n13.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。\n14.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。\n15.支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示。\n16.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格。\n17.支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。\n18.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者。\n19.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。\n20.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能。\n21.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。\n\n技术参数：\n1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台\n2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH\n3.频率响应：20Hz~20KHz\n4.信噪比：>85dB(A)\n5.动态范围：>80dB\n6.总谐波失真：<0.05%\n7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswITC 湖山 沃云h\n8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡\n9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡\n10.输出负载：>1KΩ\n11.RJ45网口：连接电脑\n12.USB接口：录音/播放\n13.功放输出：2×25W/4Ω\n14.静态功耗：30W\n15.输出功耗：320W\n16.连接方式：专用电缆（6芯）\n17.接头可靠性：可靠\n18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准\n19.工作温度：-10℃~+60℃\n20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏\n22.颜色：黑色\n23.重量：约3Kg\n24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm\n25.安装方式：19英寸标准机柜",1,"台","itc","TS-W100"]
[4,"升降器","产品概述：\n 该产品运用智能控制技术，以智能终端为应用理念，采用独创的导轨设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，桌面美观，大气，节省空间为目的，使用起来非常方便，具有防盗，防尘，美化桌面等功能。可广泛应用于会议、办公酒店、教学演播室等多种场合，满足客户系统拓展多样化，办公环境自动化的需求，是您办公、教学中的理想助手。\n\n产品特点：\n1．触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。\n2．带麦克风一体升降，话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。\n3．设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。\n4．设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮。\n5．设备面板厚度仅为3mm，宽度仅70mm，占用空间小。\n6．采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低。\n7．无纸化超薄17.3英寸电容液晶屏升降器，分辨率达1920*1080P，后置11.6英寸电子桌牌，一体化双面液晶显示；显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。\n8．支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。\n9．设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。\n10.桌面面板带USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件。\n\n技术参数：\n1.触摸屏：支持触摸\n2.升降时间：28S\n3.仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸\n4.产品尺寸：601*70*650mm\n5.面板尺寸：601*70*3mm\n6.机箱尺寸：586*60*647mm\n7.桌面开孔尺寸：588*62mm(建议实物开孔）\n8.面板沉台尺寸：602*71*3mm（长*宽*厚）(建议实物开孔）\n9.环境条件：-20℃～50℃，相对湿度≤70%\n10.屏幕尺寸：17.3\"\n11.屏幕比例：16：9\n12.屏幕分辨率：1920*1080\n13.视频接口：1路VGA、1路HDMI\n14.控制接口：2组232/485输入输出接口；分别是控制话筒与显示屏升降，支持手拉手方式连接；1路开/关机USB接口，1路数据传输USB接口\n15.话筒接口：航空6芯接口，支持手拉手方式连接\n16.咪杆长度：415mm\n17.背光类型：WLED,15K小时，含LED驱动器\n18.对比度：700：1\n19.亮度：300cd/㎡\n20.可视角度：89/89/89/89(Typ.)\n21.显示器厚度：10mm\n22.电源供电：AC 220V 50-60/HZ\n23.电能消耗：25W\n\n副屏参数：\n1. 副屏幕尺寸：11.6英寸，255*143mm\n2. 副屏幕：不支持触摸\n3. 副屏幕分辨率：1280*800\n4. 副屏幕对比度：500：1\n5. 副屏幕亮度：400 cd/m² (Typ.)\n6. 副屏幕工作环境：工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C\n7. 副屏幕工作频率：60Hz\n8. 副屏幕可视角度：80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)\n9. 副屏幕类型：IPS屏  全视角\n10. 副屏幕电压：3.3V\n11. 信号系统：LVDS (1 ch, 6-bit) , 端子 , 40 pins\n\n麦克风参数：\n1.麦克风类型：心型指向性驻极体\n2.频率响应：80Hz-16KHz\n3.麦克风输入阻抗：1KΩ\n4.灵敏度：-46dBV/Pa\n5.最大SPL：125dB（A）\n6.信噪比：>80dB\n7.THD：<0.1%\n8.功耗：3W",10,"台","itc","TS-FE173MT",null,null,"17.3寸，双屏，带麦克风。已集成了高保真麦克风。"]
[5,"会议终端客户端软件","技术参数：\n1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。\n2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。\n3.支持单机使用，也可以实现集中控制。\n4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。\n5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。",10,"套","itc","V2.0"]
[6,"会议终端","产品概述：\n多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。\n\n技术参数：\n1.CPU：Intel酷睿I5七代（四核/CPU主频3.0GHz）（因产品不断升级，性能会不断优化）\n2.内存：DDR4 2133 8GB\n3.硬盘容量：128GB SSD\n4.网卡：1×千兆网卡，RJ45接口\n5.标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口\n6.操作系统：预装Windows7专业版（出厂未激活）\n7.工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露\n8.工作电源：DC 18.5V/6.5A\n9.功耗：65W\n10.尺寸（L×W×H）：216×191×61mm\n11.重量：1.309kg\n12.颜色：黑色",10,"台","itc","TS-8304B1"]
[7,"智能会议系统视频服务软件","产品概述：\n    无纸化会议终端软件，主要负责会议过程中文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、评分功能、会议纪要、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、会议管控、同屏广播等。和无纸化升降器搭配，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。\n\n产品特点：\n1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。\n2.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。\n3.支持查看参会名单和会议人员座位图。\n4.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。\n5.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。\n6.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态显示完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。\n7.支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。\n8.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。\n9.支持电子白板功能，可个人或多人交互白板，可插入图片批注。\n10.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。\n11.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。\n12.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。\n13.支持无纸化会议模式和普通电脑模式，可任意切换。\n14.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。\n15.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。\n16.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。\n17.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、指纹签到、拍照签到。（需相应型号的硬件支持）\n18.主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。（需相应型号的硬件支持）\n19.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。（需相应型号的硬件支持）\n20.主持人可控制管理会议议题的启动和结束，可通知侯会屏进行议题准备或开始提示。\n21.主持人可控制多个会议标语的切换，推送到大屏和客户端。\n22.主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。\n23.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。 \n24.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。\n25.结束会议终端自动清除本地会议文件。\n26.系统支持侯会信息发布显示，议题开始前提示功能（带语音播报提醒功能）。\n27.主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。\n28.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。\n29.支持免密码、账号密码、人脸识别、指纹识别入会。（需相应型号的硬件支持）\n30.系统支持门口信息信息屏显示会议信息，可实时了解对应会议室使用动态、会议安排，当前会议人员信息及坐席引导等。（需相应型号的硬件支持）",10,"套","itc","V2.20"]
[8,"流媒体主机","产品概述：\n    无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。\n\n产品特点：\n1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。\n2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。\n3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。\n4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。\n5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。\n\n技术参数：\n1.CPU：I5-4460（四核/四线程/CPU主频3.2GHz）（因产品不断升级，性能会不断优化）\n2.内存：4G DDR3 1600\n3.硬盘：64GB 固态硬盘\n4.网卡：千兆网络接口（RJ45）\n5.视频卡：MiniPCIE 采集卡 \n6.视频输入接口：HDMI、VGA\n7.视频输出接口：HDMI、DVI\n8.音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口\n9.其他：2×串口、4×USB接口\n10.操作系统：预装Windows7 专业版（出厂未激活）\n11.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75%，不结露\n12.工作电源：DC 18.5V/6.5A\n13.尺寸（L×W×H）（mm）：484×301×88\n14.重量：4.0kg\n15.颜色：黑色",1,"台","itc","TS-8308"]
[9,"智能会议系统视频服务软件","产品概述：\n    无纸化流媒体服务器软件用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。\n\n产品特点：\n1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。\n2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。\n3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。\n4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。\n5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。\n6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。\n7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。\n8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。\n9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。\n10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。\n11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。",1,"套","itc","V2.20"]
[10,"会议安卓App","产品概述：\n无纸化会议系统服务APP软件从属于无纸化会议系统的一个功能模块，主要功能用于获取用户从无纸化会议终端中发起的服务请求。\n产品特点：\n1．支持通过无纸化系统的秘书帐号和管理员帐号权限登陆管理，管理员可以看到所有的服务请求，秘书只能看到自己创建的服务请求。\n2．软件可以实时查看到无纸化终端发出的会议请求并处理。\n3．支持根据会议室、状态分类查找会议中无纸化终端发出的会议服务请求，支持刷选日期查找会议服务请求。\n4．支持搜索已处理和未处理的会议服务请求。\n5．终端发出会议请求时，App能实时收到提醒。\n6．支持App查看新的会议服务请求，并且会有请求数量提示。\n7．支持删除已处理或过期的数据。\n8．会议服务App软件可在Android  4.0及以上版本的手机上运行；可以通过应用宝等各大应用市场下载。",1,"套","itc","V2.1"]
[11,"连接线","20米延长线（一公一母）",2,"条","itc","TS-20D",null,null,"数量相同，配套使用"]
[12,"插座","1、采用铝合金材料，独特的外观设计。\n2、防锈处理。\n3、美观实用。\n4、一进三出。\n5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。\n6、开孔尺寸：102*102*80mm",2,"只","itc","TS-6C"]
["视频会议室控制室"]
["序号","设备名称","参数","数量","单位","品牌","型号",null,null,"备注"]
[1,"壁挂电视","控制室同步显示指挥中心的视音频：高清电视，55寸",2,"台"]
[2,"有源音箱","控制室\n1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。\n2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。\n3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。\n4.具有输出过载、过压、短路保护。\n5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。",2,"台","itc","T-260H"]
["视频会议室扩声系统"]
["序号","设备名称","技术参数","数量","单位","品牌","型号",null,null,"备注"]
[1,"调音台","功能特点：\n1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。\n2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。\n3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。\n4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。\n5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。\n6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。\n7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。\n8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。\n9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。\n10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。\n11.支持7段图示均衡推子调节。\n\n技术参数：\n1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）\n2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口\n3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入\n4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出\n5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入\n6.USB接口：外接U盘播放音乐\n7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果\n8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放\n9.幻象电源：+48V带开关\n10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB\n11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted\n12.灵敏度：+21dB~-30dB\n13.信噪比：<-100dBr A-weighted\n14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz\n15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz\n16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小\n17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz\n18.额定功率：30W\n19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm\n20.重量：6.7Kg",1,"台","itc","TS-14PFX-4"]
[2,"音频处理器","产品描述：\n是一款高性能、多种音频处理技术高集成的8路输入8路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。\n\n功能特点:   \n1. 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 \n2. 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。\n3. 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。\n4. 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。\n5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播\n6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。\n7. 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。\n8. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。\n9. 支持断电自动保护记忆功能。\n10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。\n11. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。\n12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。\n13. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。\n\n技术参数：\n1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除\n2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器\n3. 采样率：48K\n4. 幻像供电：DC 48V\n5. 频率响应：20Hz-20KHz\n6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu\n7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB\n8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB\n9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ；\n10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω；\n11. 通道隔离度：1kHz，100dB\n12. 输入共模抑制：60Hz，80dB\n13. 最大输出电平：+24dBu，平衡\n14. 最大输入电平：+24dBu，平衡\n15. 工作温度：0℃-40℃\n16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz\n17. 电源功耗：<40W\n18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm)",1,"台","itc","TS-P880"]
[3,"抑制器","功能特点\n1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。\n2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。\n3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。\n4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。\n5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。\n6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。\n7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。\n8.单机可存储30组用户程序。\n技术参数\n1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)\n2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)\n3.输入阻抗：平衡：20KΩ\n4.输出阻抗：平衡：100Ω\n5.共模拟制比：>70dB(1KHz)\n6.输入范围：≤+20dBu\n7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)\n8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu\n9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz\n10.通道分离度：>80dB(1KHz)\n11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波\n12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB\n13.滤波器：独立24个每通道\n14.最小带宽：1/27th Octave\n15.最大带宽：1/14th Octave\n16.频率分辨率：0.5Hz\n17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S\n18.FFT长度：2048\n19.传声增益：6—10dB\n20.系统增益：0dB\n21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms\n22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms\n23.噪声门：-120dB~-40dB.A26\n24.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平\n25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；\n26.电源 AC 110V-220V，50Hz/60Hz\n27.功耗：<20W\n28.机箱适配器高度：1U\n29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm\n30.净重：2.3kg\n31.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm\n32.毛重：4.3Kg",1,"台","itc","TS-224"]
[4,"专业音箱","适用范围\n适用于各种中小型会议室的主扩声，及宴会厅，多功能厅等补声使用。\n\n产品描述\n1.采用6只3寸意大利进口全频单元；\n2.线性外型，箱体采用12mm夹板制作，耐磨喷漆处理；\n3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原；\n4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。\n\n技术参数\n1.阻抗：8Ω\n2.频响：80Hz-20KHz\n3.额定功率：150W\n4.峰值功率：600W\n5.灵敏度：95dB/W/M\n6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB\n7.扬声器单元：3\"全频×6\n8.尺寸：高550×宽123×深145 mm\n9.重量：5.8Kg",4,"台","itc","TS-603B",null,null,"150W线性全频音箱"]
[5,"支架","固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm\n箱体固定面板固定孔尺寸：110mm\n重量：0.31Kg",4,"台","itc","TS-02B"]
[6,"专业功放","功能特点\n1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。\n2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。\n3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 \n4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。\n5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。\n6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 \n7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。\n8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 \n9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。\n10.输入座接地脚接地和悬浮控制。\n技术参数\n1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W\n2.连接座：XLR 、TRS接口\n3.电压增益 (@1KHz)：32dB\n4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V\n5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡\n6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB\n7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％\n8.信噪比 (A计权)：≥90dB\n9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms\n10.分离度 (@1KHz)：≥80dB\n11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护\n12.指示灯：电源 、保护、失真\n13.冷却方式：风扇冷却\n14.供电：~ 220V； 50Hz\n15.最大功耗：900W\n16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm\n17.重量：11.2Kg",2,"台","itc","TS-200PI"]
[7,"电源时序器","功能特点\n1.8通道电源时序打开/关闭。\n2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。\n3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。\n4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。\n5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。\n6.输出连接器：多用途电源插座。\n\n技术参数\n1.额定输出电压：AC~220V50Hz\n2.额定输出电流：30A\n3.可控制电源：8路\n4.每路动作延时时间：1秒\n5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A\n6.单路额定输出电源：10A\n7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm\n8.重量：4.2Kg",2,"台","itc","TS-820",null,null," "]
[8,"会议系统主机","产品介绍：\n采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。广泛应用圆桌会议室、方桌会议室、多功能厅、宴会厅、报告厅等场所。\n\n功能特点:\n1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。\n2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。\n3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。\n4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。\n5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。\n6.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。\n7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。\n8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。\n9.具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。\n10.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。\n11.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。\n12.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。\n13.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。\n14.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。\n15.支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示。\n16.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格。\n17.支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。\n18.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者。\n19.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。\n20.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能。\n21.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。\n\n技术参数：\n1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台\n2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH\n3.频率响应：20Hz~20KHz\n4.信噪比：>85dB(A)\n5.动态范围：>80dB\n6.总谐波失真：<0.05%\n7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch\n8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡\n9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡\n10.输出负载：>1KΩ\n11.RJ45网口：连接电脑\n12.USB接口：录音/播放\n13.功放输出：2×25W/4Ω\n14.静态功耗：30W\n15.输出功耗：320W\n16.连接方式：专用电缆（6芯）\n17.接头可靠性：可靠\n18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准\n19.工作温度：-10℃~+60℃\n20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏\n22.颜色：黑色\n23.重量：约3Kg\n24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm\n25.安装方式：19英寸标准机柜",1,"台","itc","TS-W100"]
[9,"会议主席单元","产品特点：\n1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。\n2.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。\n3.具有3.5mm出插座，可做录音及连接耳机用。\n4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。\n5.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 \n6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。\n7.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。\n8.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。\n\n技术参数：\n1.麦克风类型：心型指向性驻极体\n2.频率响应：80Hz-16KHz\n3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ\n4.灵敏度：-46dBV/Pa\n5.最大SPL：125dB（THD>3%）\n6.信噪比：>80dB(A)\n7.THD：<0.1%\n8.功耗：3W\n9.耳机负载：16-32Ω\n10.耳机音量最大：40mW\n11.耳机接口：3.5mm插口\n12.遵循规范：IEC60914\n13.连接头：自带1.8米航空6芯\n14.供电方式：主机供电\n15.颜色：黑色\n16.签到功能：触摸按键签到\n17.重量：0.86Kg\n18.咪杆高度：409mm\n19.尺寸（L×W×H）：178×114×58mm\n20.安装方式：桌面式",1,"台","itc","TS-0202",null,null,"有线，数字会议主席单元，长短咪杆可选"]
[10,"会议代表单元","产品特点：\n1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。\n2.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。\n3.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。\n4.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。\n5.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 \n6.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。\n7.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。\n8.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。\n\n技术参数：\n1.麦克风类型：心型指向性驻极体\n2.频率响应：80Hz-16KHz\n3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ\n4.灵敏度：-46dBV/Pa\n5.最大SPL：125dB（THD>3%）\n6.信噪比：>80dB(A)\n7.THD：<0.1%\n8.功耗：3W\n9.耳机负载：16-32Ω\n10.耳机音量最大：40mW\n11.耳机接口：3.5mm插口\n12.遵循规范：IEC60914\n13.连接头：自带1.8米航空6芯\n14.供电方式：主机供电\n15.颜色：黑色\n16.签到功能：触摸按键签到\n17.重量：0.86Kg\n18.咪杆高度：409mm\n19.尺寸（L×W×H）：178×114×58mm\n20.安装方式：桌面式",6,"台","itc","TS-0202A",null,null,"有线，数字会议代表单元，长短咪杆可选"]
[11,"一拖四无线话筒","产品特点\n1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。\n2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。\n3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率\n4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。\n5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。\n6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。\n7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。\n8. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。\n\n技术参数\n系统指标\n1.频率范围  ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz  \n2.频道数目：500个\n3.频道间隔：50MHZ\n4.载波稳定度：±0.005%以内\n5.动态范围：100dB\n6.最大频偏：±45KHZ\n7.音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)\n8.信噪比：>105dB\n9.灵敏度l：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical\n10.总谐波失真：≤0.5%\n11.最大输出强度：+10 dBV\n12.有效使用距离：空旷50米\n麦克风指标\n1.天线程式：内置螺旋天线\n2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW\n3.离散抑制：-60dB\n4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池\n5.使用时间：30mW时大于10个小时\n6.重量：0.34Kg（手持）、0.85Kg（鹅颈麦），不含电池重量\n7.手持：长268mm×直径 35mm、鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm\n接收器指标\n1.功能显示方式：LCD显示屏\n2.天线接口：BNC/50欧姆\n3.音频输出水平：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω；负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）\n4.音频输出阻抗：平衡200Ω；2路合并非平衡600Ω\n5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频\n6.电源 ：DC12V---3A \n7.工作温度：-10℃~+40℃\n8.尺寸(WxDxH)：420mm×180mm×88mm\n9.重量：3．4Kg 不含天线和开关电源",2,"套","itc","TS-358H",null,null,"一拖四数字无线会议麦克风（六桌面两手持）"]
[12,"天线分配器","产品特点\n1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。\n2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。\n技术参数\n1.频带范围：640~960MHz\n2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心)\n3.输出/入阻抗：50Ω\n4.频宽：320MHz\n5.电源供应：DC 12-18V/3A\n6.尺寸(WxHxD)：482x44x190 mm\n7.重量（kg）：1.55kg",3,"套","itc","T-522A"]
[13,"话筒天线","产品概述\n极化天线适用于会议室、报告厅等场所，支持吸顶，壁挂和垂直安装方式。\n\n功能特点\n1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。\n2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。\n3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。\n4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。\n5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。\n\n技术参数\n1.频率范围：550MHz～850MHz\n2.极化方式：45°\n3.增益：8dBi\n4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5°\n5.前后比：≥23dB\n6.输入阻抗：50Ω\n7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0\n8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º\n9.上第一副瓣抑制：15dB\n10.最大功率：50W\n11.雷电保护：直流接地DC \n12.接头类型：BNC\n13.电缆长度：0.3米\n14.天线尺寸：284×284×80mm\n15.天线重量：1.24Kg\n16.天线罩材料：ABS\n17.天线罩颜色：白色\n18.工作温度：-40°c～60°c\n19.极限风速：60m/s\n20.抱杆直径：￠35～￠50mm",1,"套","itc","T-522S"]
[14,"连接线","20米延长线（一公一母）",1,"条","itc","TS-20D"]
[15,"插座","1、采用铝合金材料，独特的外观设计。\n2、防锈处理。\n3、美观实用。\n4、一进三出。\n5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。\n6、开孔尺寸：102*102*80mm",1,"只","itc","TS-6C"]
[16,"数字功放","功能特点\n1.两路线路音频输入，带切换功能。\n2.三路话筒输入功能。带独立增益调节功能。\n3.MIC 1双接口输入，并带幻象电源功能。\n4.专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然。\n5.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能。\n6.带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。\n7.120W×2功率输出。能同时外接两组8Ω音箱。\n8.音量及效果采用隐藏式调节，保证工作可靠防误操作。\n9.强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间的工作。\n10、电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。\n12.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇。\n13、独有专业D类功放设计，效率更高，重量轻巧，。\n\n技术参数\n1.额定输出功率：2×120W\n2.输出阻抗：4~8Ω\n3.输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3:±5mV/600Ω（非平衡输入）;\n AUX: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）\n VCD: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）\n EFFECTOR IN:350mV10KΩ（非平衡输入）\n4.前置输出：EFFECTOR OUT:350mV/470Ω，\n AUDIO OUT:1V±50mV/470Ω\n5.话筒音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz\n6.音乐音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz\n7.效果器参数： DELAY: 80ms-240ms; ECHO : 1-12，REPEAT: 0.1s-2s\n8.频率响应：AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB），\n MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）\n9.信噪比：Mic:≥65dB，音乐：≥70dB\n10.谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1%\n11.指示灯：电源指示灯\n12.冷却方式：风冷式\n13.保护方式：超温/短路\n14.输入电源：~220V/50Hz \n15.尺寸(LxWxH)：484x209x44mm\n16.保险丝规格：T3.15A-250V-5×20\n17.功率损耗：300W    \n18.重量：3.2Kg",1,"台","itc","TS-2120W",null,null,"餐厅用"]
[17,"吸顶扬声器","产品特点\n1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。\n技术参数\n1．额定功率：100W\n2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω\n3．灵敏度(1W/1M)：91dB\n4．频率响应(-10dB)：50-20KHz\n5．喇叭单元：8\" ×1  1.5\" ×1\n6．安装开孔尺寸：248mm\n7．尺寸：280 ×110mm\n8．重量：3.2 Kg",4,"个","itc","TS-108R",null,null,"餐厅用"]
[18,"交换机","二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口",1,"台",{"$nulls":4}," 用于无纸化"]
[19,"多媒体插座","网络 HDMI、音频等接口电源等插座",7,"套","itc","TDT-TH",null,null,"主席台2个；大厅5个。"]
[20,"变压器","产品介绍：\n1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。\n2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”",1,"只","itc","T-97060"]
[21,"控制电脑","i5以上主流配置",1,"台"]
[22,"机柜","32U加厚机柜，600*800*1610mm\n8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2\"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1",1,"套",{"$nulls":4}," "]
["赠送",null,"音频连接线",10,"条","itc","T-G1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",1,"条","itc","T-P3"]
["赠送",null,"音频连接线",2,"条","itc","T-F1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",1,"条","itc","T-B1.8"]
["赠送",null,"音频连接线",2,"条","itc","T-D1.8"]
[23,"辅材",null,1,"项"]
[null,"含税含运费合计"]
[null,"优惠合计（含税、含运费、免费质保2年）"]