{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:菏泽市档案馆（含城建档案馆）智能化工程"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价"]
[null,null,"智能化工程"]
[null,null,"弱电机房、弱电间设备及配套"]
[1,30502017001,"线管理器\n1.名称：理线器\n2.规格：1U\n3.安装方式：机柜/机架内安装","个",108]
[2,30501012001,"交换机\n1.名称：城建档案馆局域网接入交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",10]
[3,30501011001,"防火墙\n1.名称：日志审计\n2.类别：等级保护\n3.规格：CPU：4110≥1,内存：≥32GB，硬盘：4TB≥3，千兆电口≥4个；\n4.功能：日志源接入数量为512个,事件入库性能：4000EPS，2U标准设备；支持按照日志类型进行查询，支持操作日志、审计日志、流量日志、威胁日志、主机日志等11大类70子标签进行分类；支持多条件查询，包含开始时间、结束时间、动作类型、设备名称、日志等级、用户名、源IP、目的IP、协议等条件进行过滤查询展示；支持用户自定义统计维度展示日志审计结果，具备多种日志类型、统计属性交叉统计160种图形展示可选择；可同时展示6个维度审计结果，支持用户自定义统计效果，可选择饼状分布图、折线趋势图、柱状比较图；支持全文检索原始日志，检索字段变色高亮；支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式；支持对日志被动采集器和主动采集器进行管理，展示当前采集器列表，列表内容包括采集器名称、IP、描述、状态、租户名称、注册时间、更新时间、采集方式、统计信息等；支持自定义报表中日志统计维度、统计方式（柱状图、饼状图、折线图、表格），支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成50多种维度的自定义统计报告，支持报表自定义时预览，方便用户定义理想报表；被动日志采集：支持包括SYSLOG、HTTP、NetFlow；主动日志采集：支持包括FTP、JDBC\\ODBC、Agent终端采集。","台",1,{"$nulls":4},"·"]
[4,80904006001,"防火墙设备\n1.名称：入侵防御设备（内网）\n2.规格：多核硬件平台，非X86硬件平台，；固化提供不少于16个千兆电口，不少于8个千兆光口，扩展槽位≥2，\n3.类型：实际配置双交流电源和3年入侵防御+防病毒+应用识别特征库升级授权；开启防护策略后整机应用层吞吐量≥ 3.5G，并发连接数≥350万，新建连接数≥4万，支持虚拟IPS，数量不少于8个；攻击特征库数量≥3000、病毒特征库数量≥8000、支持的协议识别数量≥3000；支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等；支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库；支持IP 碎片重组、TCP 流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上的协议，准确检测入侵行为；IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式；产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求销售许可证上的产品名称为必须为入侵防御系统或入侵抵御系统（其他UTM类、IDS类、安全网关类的销售许可证无效）。","套",1]
[5,30501012002,"交换机\n1.名称：市档案馆局域网核心交换机\n2.功能：企业级交换机（万兆）\n3.层数：三层","台",1]
[6,30501012003,"交换机\n1.名称：市档案馆局域网服务器交换机24口\n2.功能：部门级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",1]
[7,30501012004,"交换机\n1.名称：市档案馆局域网接入交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",10]
[8,30502009001,"跳线\n1.名称：配线架线至网络设备跳线\n2.类别：六类非屏蔽\n3.规格：2米","条",490]
[10,30501012005,"交换机\n1.名称：政务外网交换机24口\n2.功能：工作组级交换机\n3.层数：二层","台",8]
[11,30502016001,"布放尾纤\n1.名称：配线架至设备光纤跳线\n2.规格：多模3m双头\n3.安装方式：机架内安装","根",60]
[12,30502016002,"布放尾纤\n1.名称：光纤配线架内尾纤\n2.规格：多模1m单头\n3.安装方式：光纤配线架内盘绕安装","根",288]
[13,30502010001,"配线架\n1.名称：光纤配线架\n2.规格：模组式\n3.容量：24口","个",24]
[15,30502011001,"跳线架\n1.名称：电话跳线架\n2.规格：三类\n3.容量：25对","个",48]
[16,30502010002,"配线架\n1.名称：网络配线架\n2.规格：六类非屏蔽\n3.容量：24口","个",50]
[18,30501012006,"交换机\n1.名称：政务内网接入交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",10]
[19,30501015001,"计算机应用、网络系统系统联调\n1.名称:系统联动调试\n2.类别:\n3.用户数:具体详见设计方案","系统",1]
[20,30501016001,"计算机应用、网络系统试运行\n1.名称:试运行调试\n2.类别:\n3.用户数:具体详见设计方案","系统",1]
[21,30501013001,"网络服务器\n1.名称：企业级服务器\n2.类别：4路CPU，CPU频率≥3.0GHz\n3.规格：4U","台",2]
[22,30501010001,"收发器\n1.名称：光纤收发模块\n2.类别：双纤LC接口插入式\n3.规格：万兆\n4.功能：光电转换","台",44]
[23,30501012007,"交换机\n1.名称：政务内网核心交换机\n2.功能：企业级交换机（万兆）\n3.层数：三层","台",1]
[24,30501012008,"交换机\n1.名称：城建档案馆局域网服务器交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",1]
[25,30501012009,"交换机\n1.名称：政务内网接入交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆48口）\n3.层数：二层","台",2]
[26,30501012010,"交换机\n1.名称：城建档案馆局域网核心交换机\n2.功能：企业级交换机（万兆）\n3.层数：三层","台",1]
[27,30501011002,"防火墙\n1.名称：日志审计\n2.类别：等级保护\n3.规格：CPU：4110≥1,内存：≥32GB，硬盘：4TB≥3，千兆电口≥4个；\n4.功能：日志源接入数量为512个,事件入库性能：4000EPS，2U标准设备；支持按照日志类型进行查询，支持操作日志、审计日志、流量日志、威胁日志、主机日志等11大类70子标签进行分类；支持多条件查询，包含开始时间、结束时间、动作类型、设备名称、日志等级、用户名、源IP、目的IP、协议等条件进行过滤查询展示；支持用户自定义统计维度展示日志审计结果，具备多种日志类型、统计属性交叉统计160种图形展示可选择；可同时展示6个维度审计结果，支持用户自定义统计效果，可选择饼状分布图、折线趋势图、柱状比较图；支持全文检索原始日志，检索字段变色高亮；支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式；支持对日志被动采集器和主动采集器进行管理，展示当前采集器列表，列表内容包括采集器名称、IP、描述、状态、租户名称、注册时间、更新时间、采集方式、统计信息等；支持自定义报表中日志统计维度、统计方式（柱状图、饼状图、折线图、表格），支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成50多种维度的自定义统计报告，支持报表自定义时预览，方便用户定义理想报表；被动日志采集：支持包括SYSLOG、HTTP、NetFlow；主动日志采集：支持包括FTP、JDBC\\ODBC、Agent终端采集。","台",1]
[28,80904006002,"防火墙设备\n1.名称：入侵防御设备\n2.规格：多核硬件平台，非X86硬件平台，；固化提供不少于16个千兆电口，不少于8个千兆光口，扩展槽位≥2，\n3.类型：实际配置双交流电源和3年入侵防御+防病毒+应用识别特征库升级授权；开启防护策略后整机应用层吞吐量≥ 3.5G，并发连接数≥350万，新建连接数≥4万，支持虚拟IPS，数量不少于8个；攻击特征库数量≥3000、病毒特征库数量≥8000、支持的协议识别数量≥3000；支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等；支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库；支持IP 碎片重组、TCP 流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上的协议，准确检测入侵行为；IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式；产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求销售许可证上的产品名称为必须为入侵防御系统或入侵抵御系统（其他UTM类、IDS类、安全网关类的销售许可证无效）。","套",1]
[29,30501012011,"交换机\n1.名称：政务外网核心交换机\n2.功能：企业级交换机（万兆）\n3.层数：三层","台",1]
[30,30501012012,"交换机\n1.名称：政务外网服务器交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",1]
[31,30501012013,"交换机\n1.名称：政务外网交换机48口\n2.功能：工作组级交换机（千兆48口）\n3.层数：二层","台",4]
[32,30501012014,"交换机\n1.名称：政务内网服务器交换机\n2.功能：工作组级交换机（千兆24口）\n3.层数：二层","台",1]
[null,null,"视频监控设备"]
[34,30507012002,"视频传输设备\n1.名称：室内监控交换机\n2.类别：千兆POE\n3.规格：24口","台",8]
[37,30507012003,"视频传输设备\n1.名称：室外监控交换机\n2.类别：数据发送\n3.规格：8口千兆","台",3]
[47,30507012006,"视频传输设备\n1.名称：室内监控交换机\n2.类别：千兆POE\n3.规格：48口","台",10]
[62,30507009006,"视频控制设备\n1.名称：视频监控专用核心交换机\n2.规格：万兆接口\n3.类型：槽位数量≥3，业务插槽数≥3;交换容量≥48Tbps、包转发率 ≥16000Mpps","台",1]
[null,null,"音视频及多媒体会议系统"]
[102,30501009001,"路由器\n1.名称：会议室专用路由器\n2.类别：双频路由器\n3.规格：无线5G双频路由双千兆光纤宽带WIFI\n4.功能：会议控制网络终端","台(套)",1]
[null,null,"合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}